1. 自动信道时自动扫描周围信道并通过算法选择
2. 修复VHT80 HT40设置信道与实际不符合情况
3. 修复偶现无限重启的问题
4. 修复桥接导致crash的问题